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1. AMAÇ:
Bu talimat Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM:
Bu talimat Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Radyoloji Kliniğinde/Kuşadası polikliniğinde bulunan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR:
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: 3 boyutlu volumetrik veri elde etme kullanılan radyografi cihazı

4. SORUMLULAR:
Bu talimatın uygulanmasından bu cihazı kullanan radyoloji bölüm hekimleri ve radyoloji teknikeri sorumludur.
5. FAALİYET AKIŞI:
Cihazın Kullanımı
· Cihaz açma/kapama düğmesine basılarak açılır. 
· Cihaz kumanda panelinden uygun programı tuşuna basılır.
· Cihazla bağlantılı olan bilgisayar açılır.
· Bilgisayarda kullanılan üretici firma programı çalıştırılır.
· Üretici firma programı ile Tomografi cihaz bağlantısı sağlanır. 
· Bilgisayarda Worklist hasta listesinde hasta seçilir.
· Hasta çekim odasına alınır, hangi bölgelerden tomografi alınacaksa o bölgeler seçilir.
· Hastanın yaşı ve fiziki yapısı göz önünde bulundurularak uygun çekim programı (standart,ortogonal,pediatrik) seçilir ve doz ayarlaması yapılır.
· Maxilla,  Mandibula, tooth, teeth, jaw olarak belirlenerek bölge kodu seçilir ve çekim için hazır konuma gelinir.
· Hastaya kurşun önlük giydirilerek uygun pozisyonda cihazda konumlandırılır.
· Hasta pozisyon aldırıldıktan sonra çekim süresince hareketsiz kalması söylenir ve kapı tamamen kapatılarak çekim odasında çıkılır.
· Çekim ekranında ilgili kod seçilir ve hasta tomografi çekimine başlanır.
· Çekim tamamlandıktan sonra çekim odasına geçilir ve hasta çekim odasından çıkartılır ve çekim tamamlanır.
· Üretici firma yazılımıyla hastanın görüntüsü işlenir ve ekranda kesitler görüntülenir.
· Gün sonunda cihaz I/0 düğmesine basılarak kapatılır. 
· Bilgisayarda açık programların tamamı kapatıldıktan sonra, kapatılır.
· 
Cihazın Bakımı
· Her hastadan sonra cihazın hasta ile temas eden plastik aksamları dezenfektan ile silinir.
· Cihazlar gün sonunda temiz, yumuşak ve nemli bezle silinir.
· Cihazların hata kodu vermesi durumunda fakülte içi arıza bildirim sistemine bildirilir.
· Cihazla ilgili sorunun fakülte içinde giderilememesi durumunda belirlenen arıza hata kodu ile birlikte yetkili firma teknik servisine haber verilir.

Güvenlik Önlemleri
· Cihaz, eğitim görmemiş personel tarafından kullanılmamalıdır.
· Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.
· [bookmark: _GoBack]Cihazı kullanmadan önce cihazın pillerini kontrol ediniz.
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