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1) Radyografik işleme başlamadan önce fosfor plak etrafına tek kullanımlık film poşeti geçirilmelidir. 
2) Film poşetinin ağzı kapalı olmalı tükürük sızdırmamalıdır. 
3) Hasta sırtı dik bir şekilde koltuğa oturtulmalı, hastanın başı hareket etmeyecek şekilde desteklenmelidir. 
4) Fosfor plağın aktif yüzeyi tüpe bakacak şekilde hasta ağzına yerleştirilmelidir. 
5) Açıortay tekniği ile periapikal film alırken; 
* Merkezi ışın dişin uzun ekseni ile film düzlemi arasındaki açının açıortayına dik gelmelidir. 
* Merkezi ışın interproksimal aralıklardan geçmelidir. 
* Alt çenede merkezi ışın kesici dişlerde -15, kanin dişlerde -20, premolar bölgede -10, molar bölgede -5 derece açı ile gönderilmelidir. 
* Üst çenede merkezi ışın kesici dişlerde +40, kanin bölgesinde +45, premolar bölgesinde +30, molar bölgede +20 derece açı ile gönderilmelidir. 
* Keser ve kanin dişlerde film dik, premolar ve molar bölgede yatay olarak yerleştirilmelidir. 
6) Paralel teknik ile periapikal film alırken çekilecek bölgeye uygun film tutucu kullanılmalıdır. 
7) Paralel teknikte merkezi ışın objeye ve filme dik gelmelidir. 
8) Çekim sonrası film tutucu dezenfekte edilmelidir.
9) Bite-wing tekniği ile film alırken tek kullanımlık ısırtma kartonları kullanılmalıdır 
10) Bite-wing tekniğinde merkezi ışın ısırtma plağı ile +8,10 derecelik açı yapacak şekilde yönlendirilmelidir. 
11) Hastanın cinsiyet, yaş ve kilosuna göre doz ayarlamaları yapılmalıdır. 
12) Radyolojik tetkiki yapan personel uygulama sırasında kurşun kaplı bariyerin arkasında durmalıdır, filmi hasta ağzı içinde tutmamalıdır. 
13) Radyolojik tetkiki yapan personel çekim sırasında kameradan veya kurşun kaplı camın arkasından hastayı izlemeli, hastanın filmi kaydırmadığından ve başını sabit tuttuğundan emin olmalıdır. 
14) Işınlama sonrası fosfor plak film poşetinden çıkarılırken tükürükle kontamine olmamasına dikkat edilmelidir. 
15) Fosfor plaklardaki görüntü tarandıktan sonra hasta adı kontrol edilerek arşive kaydedilmelidir.
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