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IŞINLI BAS PLAK CİHAZI KULLANIM TALİMATI

· Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.
· Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç.)
· Cihazın arkasında açma-kapama düğmesini “on” konumuna getir.
· Hazırlanan plak/kaşığı alçı model üzerinde cihazın içerisine yerleştir.
· 4-5 dk bekle, açma-kapama düğmesini “off” konumuna getir ve modeli cihazdan al.
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